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	GEBRUIK KAARSEN



	Conform het VUB lokalenreglement is het gebruik van open vuur (inclusief  kaarsen) niet toegelaten binnen de ruimtes van de Vrije Universiteit Brussel. Alternatieven hiervoor zijn aangeraden zoals led-kaarsen of sfeerlichtjes op batterijen.

Er kan een uitzondering aangevraagd worden voor het gebruik van  kaarsen bij traditionele, studentikoze, activiteiten mits het respecteren van een aantal veiligheidsmaatregelen en tijdige melding aan bewaking (via infradesk@vub.be), 5 dagen voor de activiteit via dit formulier .

Deze uitzondering is niet mogelijk voor externe huurders.


	Naam activiteit	

	_______________________________________

	Persoon die de activiteit organiseert:

	Naam: __________________________________
GSM:  __________________________________
	Functie/Rol: _________________________________
Email:          _________________________________

	Verwacht aantal deelnemers
	

	______
	

	

	Beschrijving van de activiteit





	

	Locatie , Datum en uur

	Geldig op     __________________________  (dag + datum)  van _____   (uur) tot ______ (uur)

	Locatie:  
             £ BMC - De Bunker
             £ BMC - BSG zaal
             £ BMC - Poincafé
             £ BHC - BOJ Zaal
             £ BHC - Tempus


	
	Veiligheidsverantwoordelijke (zie checklist preventiemaatregelen)

	Naam : ______________________________
Emailadres : __________________________
GSM-nummer : __________________________

	


	Te volgen acties bij brand[footnoteRef:1]:  [1:  Bij melding van gebruik kaarsen worden er geen rookmelders gemaskeerd . Het is aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker/beheerder om, daar waar zulke systemen aanwezig zijn, te schakelen tussen optische en thermische  rookmelders] 

1. Waarschuwing: brandmelder (drukknop) en telefoon (02 629 11 11)
2. Doe indien mogelijk een bluspoging
3. Doe deuren en vensters dicht 
4. Evacueer naar het verzamelpunt


	Te volgen acties bij ongeval:
· Waarschuwing via intern noodnummer bewaking: 02/629.11.11
· Hulpdiensten: 112 (verwitig steeds ook bewaking voor opvang hulpdiensten)




	


	CHECKLIST EN PREVENTIEMAATREGELEN
	

	Checklist
	Ja

	Nee
	Preventiemaatregelen
	

	Is er een verplichte veiligheids-verantwoordelijke aangeduid die nuchter blijft, toezicht houdt op het gebruik van de kaarsen en in geval van nood de aanwezigen kan begeleiden bij een evacuatie
	£
	£
	Aanwezigheid veiligheidsverantwoordelijke tijdens de activiteit
	£



	
	
	
	Laat kaarsen nooit onbeheerd achter en doof ze tijdig met een doofkapje (gebruik geen water hiervoor)
	£

	
	
	
	De veiligheidsverantwoordelijke is op de hoogte van de evacuatiewegen en de nooduitgangen. Bij een evacuatie ziet hij/zij erop toe dat de aanwezigen de ruimte verlaten en zich naar de verzamelplaats begeven.
	£

	Brandblusmiddel in de onmiddellijke nabijheid
	£

	£

	Poeder (ABC) voor  het blussen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen
	£

	
	
	
	Schuim ( in burelen, werkplaatsen,labo’s,..) voor het blussen van vaste stoffen en vloeistoffen
	£

	
	
	
	Aanwezigheid emmer met zand en/of blusdeken  (geen brandend kaarsvet blussen met water)
	£

	
	
	
	Voorzie een geschikte afvalbak gevuld met zand of water voor het einde van de activiteit
	£

	EHBO-kit in de onmiddellijke nabijheid
	£

	£
	De veiligheidsverantwoordelijke weet waar de EHBO-kit zich bevindt en heeft er toegang toe tijdens de activiteit.
	£


	Staan er ontvlambare producten / brandbare stoffen (gordijnen, voiles papier, karton, lampolie, verdunner, ...) in de onmiddellijke omgeving van de kaarsen (perimeter van 10m)?
	£
	£
	Ontvlambare producten en/of voorwerpen verwijderen buiten een perimeter van 10m,
of
	£

	
	
	
	Ontvlambare producten en/of voorwerpen afdekken met branddekens 

	£

	Zijn de kaarsen geplaatst op een stabiele, hittebestendige ondergrond 
	£
	£
	Gebruik geschikte en stevige kaarsenhouders die stabiel staan en niet kunnen omvallen

	£

	
	
	
	Plaats kaarsen niet op de tocht of vlak onder een rookmelder
	£

	Zijn de kaarsen goed bevestigd in een houder 
	£
	£
	Garandeer de stabiliteit van de kaarsen in de kaarsenhouder en controleer deze regelmatig gedurende de activiteit.

Gebruik uitsluitend:
· geschikte, niet-brandbare kaarsenhouders die ontworpen zijn voor het gebruikte type kaars

· of flessen met een brede basis mogen gebruikt worden mits de bodem verzwaard is (ballast) en geschikt voor de gebruikte kaarsen

Het gebruik van geïmproviseerde houders (zoals bierflesjes, plastic recipiënten, … ) is niet toegelaten.

	



£

 £

	Wordt er gewerkt met veilige kaarsen (goede kwaliteit vet, korte wieken, …)
	£
	£
	Knip de lont (wiek) vooraf kort tot 5 à 10 millimeter voor een rustige vlam. 
	£

	
	
	
	
	

	Zijn de nooduitgangen en evacuatiewegen volledig toegankelijk 

	£
	£
	Houd nooduitgangen en evacuatiewegen gedurende de volledige activiteit vrij en toegankelijk.
	£

	Worden de deelnemers aan de start van de activiteit gescreend en gewezen op het dragen van mogelijks brandbaar materiaal

	£
	£
	Vermijd dat de deelnemers aan de activiteit loshangende bovenkledij of accessoires dragen die zeer ontvlambaar zijn van aard of door toepassing zoals : 
losse mouwen, voiles, sjaaltjes, zijde en synthetische stoffen ( polyester, nylon, acryl )
	£



Datum + handtekening veiligheidsverantwoordelijke
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